

**ПАСПОРТ ЗАМКА**

**Замок врезной сувальдный Securemme 2403, 2413**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

 Замок врезной сувальдный Securemme (далее – замок) предназначен для установки на входные металлические двери.

 Изделие рекомендовано к установке на двери с толщиной полотна не менее 50 мм.

 Рекомендуется устанавливать регулятор притвора для обеспечения максимального ресурса работы замка

 Изделие соответствует требованиям: ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2014.

**2. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс безопасности по ГОСТ 538-2014  | 4 (высший)  |
| Количество ригелей засова 2403/2413 | 4/5 |
| Диаметр ригелей, мм  | 18 |
| Наличие защёлки 2403/2413 | Есть/не предусмотрена |
| Тип ключа | сувальдный двухбородочный  |

**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

 - корпус замка…………….……..1 шт

 - ключи…………………………….1+5 шт.(1шт-сервисный ключ; 5шт-клиентских);

 - карта копирования ключей…...1шт

 **Пять клиентских ключей и карта копирования ключей упакованы в непрозрачный пакет.**

 **ВАЖНО! Сервисный ключ работает постоянно на два полуоборота, клиентские ключи работают на четыре полуоборота. После закрытия двери на четыре полуоборота клиентским ключом, сервисным ключом дверь открыть невозможно!**

**4. МОНТАЖ ЗАМКА**

 Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами. При установке и эксплуатации изделия недопустимо нарушение свободного перемещения его засова и вертикальных тяг. При монтаже двери следует предусмотреть предустановки с учётом возможного перекоса или осаживания дверного блока - допускается зазор 8 мм по вертикали и 3 мм по горизонтали между головкой засова и краями ответной планки. Для обеспечения максимального ресурса работы замка рекомендуется использовать замок в комплекте с ЦМ компании Securemme.

**5.** **СМЕНА ТИПА ОТКРЫВАНИЯ(ПЕРЕУСТАНОВКА ЗАЩЕЛКИ)**

 Для смены типа открывания замка с «правого» на «левый» или наоборот, следует провести простую процедуру переустановки защёлки. Вставить отвертку в отверстие в корпусе замка, находящееся в оси с защелкой. Надавить на хвостовик, повернуть защелку на 1800.

**6.** **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

 Гарантия - 24 месяца со дня продажи через торговую сеть или установки в составе стальной двери.

 При пользовании дверью следует избегать ударов двери с выдвинутым засовом о коробку – выявленные следы соударения замка и коробки влекут прекращение гарантии. Попадание посторонних предметов (краски, клея, свёрл, заклёпок, плёнки ПВХ, остатков ДСП-панелей и пр.) в механизм замка **недопустимо и приводит к отказу в гарантии!**

 Наличие внутри корпуса замка посторонних предметов, связанных с неправильной эксплуатацией замка, а также хулиганскими действиями третьих лиц – монет, жевательной резинки, гвоздей – является причиной отказа в заводской гарантии.

 Во избежание поломки, категорически запрещается смазывать замки трансмиссионными, моторными и пищевыми маслами.

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА

Дата продажи (монтажа)