

**ПАСПОРТ ЗАМКА**

**Замок врезной сувальдный Securemme 2503, 2513**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Замок врезной сувальдный Securemme (далее – замок) предназначен для установки на входные металлические двери.

**Замки имеют сторонность!!!** правые и левые для установки на двери правого и левого открывания

Изделие рекомендовано к установке на двери с толщиной полотна не менее 50 мм.

Изделие соответствует требованиям: ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2014.

**2.1 ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (комплектация с сувальдной нуклией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс безопасности по ГОСТ 538-2014 | 4 (высший) |
| Количество ригелей 2503/2513 | 4/5 |
| Диаметр ригелей, мм | 18 |
| Наличие защелки 2503/2513 | Да/нет |
| Тип ключа | сувальдный |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

1. Корпус замка – 1шт;
2. Нуклия сувальдная – 1шт;
3. Ключи: 1 шт – сервисный; 5 шт – клиентские(упакованы в черный непрозрачный пакет);
4. Карта клиента: поставляется в черном непрозрачном пакете вместе с клиентскими ключами.

**ВАЖНО! Сервисный ключ работает постоянно на два полуоборота, клиентские ключи работают на четыре полуоборота. После закрытия двери на четыре полуоборота клиентским ключом, сервисным ключом дверь открыть невозможно!**

**2.2 ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (комплектация с цилиндровой нуклией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс безопасности по ГОСТ 538-2014 | 4 (высший, зависит от класса цилиндрового механизма) |
| Количество ригелей 2503/2513 | 4/5 |
| Диаметр ригелей, мм | 18 |
| Наличие защелки 2503/2513 | Да/нет |
| Тип ключа | Зависит от установленного ЦМ |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

1. Корпус замка – 1шт;
2. Нуклия цилиндровая – 1шт;

**4. МОНТАЖ ЗАМКА.**

Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами. При установке и эксплуатации изделия недопустимо нарушение свободного перемещения его засова и вертикальных тяг. При монтаже двери следует предусмотреть предустановки с учётом возможного перекоса или осаживания дверного блока - допускается зазор 8 мм по вертикали и 3 мм по горизонтали между головкой засова и краями ответной планки. Для обеспечения максимального ресурса работы замка рекомендуется использовать регулятор притвора.

**6.** **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Гарантия - 24 месяца со дня продажи через торговую сеть или установки в составе стальной двери.

При пользовании дверью следует избегать ударов двери с выдвинутым засовом о коробку – выявленные следы соударения замка и коробки влекут прекращение гарантии. Попадание посторонних предметов (краски, клея, свёрл, заклёпок, плёнки ПВХ, остатков ДСП-панелей и пр.) в механизм замка **недопустимо и приводит к отказу в гарантии!**

Наличие внутри корпуса замка посторонних предметов, связанных с неправильной эксплуатацией замка, а также хулиганскими действиями третьих лиц – монет, жевательной резинки, гвоздей – является причиной отказа в заводской гарантии.

Во избежание поломки, категорически запрещается смазывать замки трансмиссионными, моторными и пищевыми маслами.

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА

Дата продажи (монтажа)